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Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. (SSIF)
Capitale Sociale € 450.812,70
Iscrizione registro Imprese VCO, Partita IVA e Codice Fiscale n. 00127030039
Sede legale Via Mizzoccola, 9 - 28845 Domodossola (VB)
tel. +390324242055 - fax +39032445242
pec: socsubalpina@legalmail.itSCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE PUNTEGGI TECNICI


Allegato “E” al Disciplinare di gara:
Fornitura di nuovi veicoli ferroviari e di materiale di scorta.
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di una fornitura nei settori speciali, mediante Accordo quadro, di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016
CIG: 9344645500 (primo lotto)

	N.
	ELEMENTO TECNICO DI VALUTAZIONE
	PARAMETRO
	UNITA’ DI MISURA
	MODALITA’ DI CALCOLO DEI PUNTEGGI
	VALORI DI RIFERIMENTO
[Vc]
	PUNTI
PMAX
	RIF.
	VALORE OFFERTO
[Vo]
OPZIONE OFFERTA
[Sì o No]

	1
	Assi motore
	 Percentuale di assi motore rispetto al numero di assi totali per composizione a 4 veicoli (Mp-Mi-Mi-Mp) 
Vo=(assi motore/assi totali) *100 
	 %
	P=Vo*Pmax
	----
	7
	5.2
	

	2
	Carico assiale
	Carico assiale nella condizione di carico più gravosa, ossia con tutti i posti a sedere occupati
	t/asse
	Se Vo < Vc
P=Pmax * [(Vc-Vo)/(Vc-Vmo)]0.3
Se Vo=Vc
P=0
	massimo 10 t/asse
	5
	5.2.1
5.5.6.6
	

	3
	Capacità
	Posti a sedere per composizione con 2 Motrici Pilota (considerando la possibilità di utilizzare lo spazio equivalente di 6 posti per garantire lo spazio per due sedie a rotelle nella Mp lato Domodossola come indicato al punto 5.2.1 del DT-25-2020)
	posti a sedere
	Se Vo > Vc
P=Pmax * [(Vo-Vc)/(Vmo-Vc)]0.3
Se Vo=Vc
P=0
	
58
	7
	5.2.1
	

	4
	Capacità
	Posti a sedere per composizione con 2 motrici pilota e una motrice intermedia senza toilette (considerando la possibilità di utilizzare lo spazio equivalente a 6 posti (anche strapuntini) per garantire lo spazio per due sedie a rotelle nella Mp lato Domodossola come indicato al punto 5.2.1 del DT-25-2020)
	posti a sedere
	Se Vo > Vc
P=Pmax * [(Vo-Vc)/(Vmo-Vc)]0.3
Se Vo=Vc
P=0
	104
	7
	5.2.1
	

	5
	Capacità
	[bookmark: _Hlk56594006]Posti a sedere composizione con 2 motrici pilota e due motrici intermedie senza toilette (considerando la possibilità di utilizzare lo spazio equivalente a 6 posti (anche strapuntini) per garantire lo spazio per due sedie a rotelle nella Mp lato Domodossola come indicato al punto 5.2.1 del DT-25-2020)
	posti a sedere
	Se Vo > Vc
P=Pmax * [(Vo-Vc)/(Vmo-Vc)]0.3
Se Vo=Vc
P=0
	150 
	7
	5.2.1
	

	6
	Capacità
	Posti a sedere composizione con 2 motrici pilota e due motrici intermedie una senza toilette e una con toilette standard (considerando la possibilità di utilizzare lo spazio equivalente a 6 posti (anche strapuntini) per garantire lo spazio per due sedie a rotelle nella Mp lato Domodossola come indicato al punto 5.2.1 del DT-25-2020)
	posti a sedere
	Se Vo > Vc
P=Pmax * [(Vo-Vc)/(Vmo-Vc)]0.3
Se Vo=Vc
P=0
	139

	7
	5.2.1
	

	7
	Layout interno
	I dislivelli tra le aree a piano ribassato e quelle più alte devono essere preferibilmente superati con rampe (pendenza secondo le norme DE-Oferr) invece di gradini per minimizzare il pericolo di caduta. In casi eccezionali sono possibili dei gradini, ma vanno rispettate le prescrizioni DE-Oferr riguardo a segnalazioni e sostegni.
	
	P=Pmax se “Sì”
P=0 se “No”
	rampe
	6
	5.11.1
	

	8
	Layout interno
	[bookmark: _Hlk55479207]Disposizione della zona multifunzionale ad una estremità del veicolo con accesso diretto dalla porta esterna
	
	P=Pmax se “Sì”
P=0 se “No”
	----
	5
	5.2.1
	

	9
	Porte
	Posizione delle porte di ingresso
Le porte d’ingresso di ogni veicolo (ad eccezione di quello con la zona multifunzionale) devono essere preferibilmente in posizione centrale, su entrambi i lati, per facilitare una distribuzione omogenea dei passeggeri all’interno del veicolo e una salita/discesa dei passeggeri alla fermata il più veloce possibile.
	
	P=Pmax se “Sì”
P=0 se “No”
	Posizione centrale
	5
	5.19
	

	10
	Composizione
	Comando multiplo con L < 64m
	
	P=Pmax se “Sì”
P=0 se “No”
	
	5
	5.2
	

	11
	Cassa
	Telaio Cassa realizzato in lega leggera di acciaio inox
	
	P=Pmax se “Sì”
P=0 se “No”
	
	3
	5.5.1
	

	12
	Upgrade SW della logica di veicolo
	Possibilità di esecuzione upgrade da remoto del SW della logica di veicolo
	
	P=Pmax se “Sì”
P=0 se “No”
	
	1
	5.13
	

	13
	Toilette
	Capacità idrica totale del serbatoio acque chiare della toilette
	giorni operativi
	P=Pmax*(Vo/Vmo)2
	
	1
	5.11.12
	

	14
	Riutilizzabilità materiali
	Indicatore di Riutilizzabilità
	%
	Se Vo > Vc
P=Pmax * [(Vo-Vc)/(Vmo-Vc)]0.3
Se Vo=Vc
P=0
	Minimo 85%
	2
	5.27.2
	

	15
	Biodegradabilità liquidi
	Indicatore di Biodegradabilità
	%
	P=Pmax*(Vo/Vmo)2
	
	2
	5.27.2
	

	16
	Sistema di estinzione antincendio
	Presenza di un sistema di estinzione del tipo ad “acqua nebulizzata” (water mist) negli ambienti passeggeri
	
	P=Pmax se “Sì”
P=0 se “No”
	
	5
	5.31
	










Legenda
P: punteggio ottenuto per il parametro relativo all’elemento tecnico di valutazione
Vo: valore offerto del parametro
Vc: valore di riferimento del parametro
Vmo: valore migliore offerto per il parametro
Pmax: punteggio massimo disponibile per il parametro
Colonna “Rif.”: in questa colonna è indicato il punto del Capitolato tecnico dove viene dettagliato il parametro oggetto di valutazione; il valore offerto dal Concorrente deve trovare corrispondenza e giustificazione nella “Documentazione tecnica da presentare in sede di offerta”.
Colonna “Valore offerto [Vo] – Opzione offerta [Sì o No]”: in questa colonna il Concorrente deve indicare il valore dei parametri offerti, mediante valori numerici con due cifre decimali ovvero, ove richiesto, deve indicare “Sì” o “No”.
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